32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.31 VASTE TRAPPEN

32.31.12-a HOUTEN TRAP

1. **HOUTEN VASTE TRAP** Volgens komo attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 ‘Houten trappen’ d.d. 29-09-2022

Fabricaat: AA Trappen bv 8502 TV Joure.

Trapvorm: volgens tekening

Uitvoering: open of gesloten

Verdiepingshoogte (mm): volgens tekening

Trapbreedte (mm): volgens tekening

Lepe hoek: afm. (mm): volgens tekening/installateur

Optrede (mm): Conform Bouwbesluit

Aantrede (mm): Conform Bouwbesluit

Welbreedte (mm): 40

Houtsoort: Grenen FSC MixCredit.

Oppervlaktebehandeling: wit gegrond, laagdikte 60mu

**Traponderdelen:**

* trapboom: dikte (mm): 38.
* traptrede: dikte (mm): 38.
* welstuk (mm): 38x80
* stootbord dikte (mm): 12. MDF V313
* Spillen houtsoort: grenen. afm (mm): 90x90.
* **Toebehoren:**
* Bevestigingsmiddelen: trillingvrij montage dmv rubberen tules
* Hardboard tredebescherming 60% van trede

4. **STELWERK TRAPPEN**

* Bovenkant bovenste trede gesteld volgens wensen opdrachtgever.

*.01 VASTE TRAP*

*-Ter plaatste van ………………*

32.51 BALUSTRADEN

32.51.12-A HOUTEN BALUSTRADE

**0. HOUTEN BALUSTRADE**

Fabrikaat: AA Trappen bv 8502 TV Joure

Houtsoort dekregel en onderregel: grenen

Houtsoort spijlen: hardhout.

Hoogte (mm): Conform bouwbesluit.

Oppervlaktebehandeling: wit gegrond

**Balustradeonderdelen:**

* spijlen diam. (mm): rond 27
* dekregel afm. (mm): 44x66 en/of 66x66
* onderregel afm. (mm): 44x66 en/of 66x66
* muurregel afm. (mm): 38x90 variabel

*.01 BALUSTRADE*

*- Trapbalustraden op de open zijde trap*

*- Vloerhekken langs alle open zijden van de trapgaten.*

*- Dicht paneelhek indien overklauteren mogelijk is*

32.51 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. MUUR **LEUNINGPROFIEL**

Fabrikaat: AA Trappen bv 8502 TV Joure

Profiel diam. (mm): rond 38

Materiaal: beuken gevingerlast.

Oppervlaktebehandeling: blank gelakt of wit gegrond, laagdikte 40mu

.01 *TRAPLEUNING*

*Langs muur- resp. wandzijden en inclusief t.p.v. eventuele "lepe" hoeken van de trappen.*